|  |
| --- |
| **陕西锌业有限公司竞价物资报价单** |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 电感耦合等离子体光谱仪 | 安捷伦 ICP 5800 型：Agilent 5800 VDV ICP-OES。 PC 控制的垂直双向观测电感耦合等离子体发射光谱仪。 5800 VDV ICP-OES 垂直火炬双向观测 ICP-OES 的垂直炬管设置保证仪器比传统的 水平双向观测 ICP 系统具有更高的基体耐受力，主机全部气体均为质量流量计控制，吹扫型中阶梯光栅分光系统，专利的 VistaChipIICCD 密封检测器 167nm-785nm 全波长覆盖，**5 通道泵，全谱直读；具有快速、高准确度、高通量和高稳定性的特点；仪器包含高盐石英同心雾化器2套、双通道旋流雾化室、一体化 1.8mm 内径炬管、金属过滤器（G8010-60292）1套、径向光路窗片1个**以及相关备件 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 戴尔品牌计算机 | 电脑（dell i5，16G，1TB），24 寸显示器 win10 64 位专业版 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 冷却循环水机 | 莱伯泰科 H170 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 单项稳压电源 | 德力西滤波净化稳压电源，10KVA 型号：JJW-D 10K（单向） | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 排风设施 | 仪器配套使用 | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1、报价单填写说明：竞价方在报价栏填报单价以及合计金额。不参与竞价的产品在报价栏填 |
| 报“0”。填好的报价单由公司法定代表人或授权委托人签名并加盖公司公章。 |
| 2、保证金的交付说明： |
| （1）若竞价方在竞购方账户中存有该项目的竞价保证金，不再另行支付保证金，竞价方只须 |
| 出具委托函，委托竞购方将其存在竞购方保证金账户中的金额转为此次竞价保证金，否则竞 |
| 价报价单无效。 |
| （2）若竞价方在竞购方账户中没有该项目的竞价保证金，须支付该项目的竞价保证金。若如 |
| 竞价单位在竞购方尚有货款的，可出具委托函，委托竞购方将其货款中的部分金额转为此次 |
| 竞价保证金。若竞购方所欠竞价方货款资金不足以冲抵此项目的竞价保证金时，竞价方须另 |
| 行足额缴纳保证金，否则竞价报价单无效。 |
|

|  |
| --- |
|  参与竞价方（盖章）： |
|  法人（委托人）签字： |
|  参与竞价时间： 年 月 日 |

 |
| **委托书** |
| 陕西锌业有限公司： |
| 兹有我公司参与贵公司于 年 月 日发布的 竞价项目，委托贵公 |
| 司将（□尚欠我公司货款□前期在贵公司保证金账户中存有保证金）¥ 元大写  |
| 转为此竞价保证金。 |
| 特此委托 |
|  参与竞价方（盖章）： |
|  法人（委托人）签字： |
|  参与竞价时间： 年 月 日 |